**ESPRESSO POT**

**Moderní nerezový vařič espressa**

**POKYNY K PÉČI A POUŽÍVÁNÍ**

Před uskladněním hrnec na espresso vždy pečlivě osušte.

Pokud kávovar nepoužíváte, nenechávejte v něm vodu.

Pravidelně kontrolujte silikonové těsnění. V závislosti na použití, které budou potřebovat vyměňovat jednou ročně.

**Pozor**

Hrnec na espresso používejte pouze k účelu, pro který byl navržen.

Před použitím se ujistěte, že je konvice na kávu stabilní nahoře na sporáku a že je víko zavřené.

Nepoužívejte v mikrovlnné troubě.

Po každém použití zajistěte důkladné vyčištění všech oblastí včetně mosazného parního ventilu a před dalším použitím zbavte veškerých zbytků. Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky, drát, kartáče nebo bělidlo k vyčištění konvice na espresso.

Ujistěte se, že je plamen plynu správně nastaven a nekolísá po stranách

hrnec na espresso. Ztratíte tak energii a rukojeť se velmi zahřeje. Pokud si nejste jisti o teplotě rukojeti použijte rukavici.

Při ohřevu na plyn doporučujeme použít difuzor tepla nebo redukční kroužek plynu. Tyto jsou k dispozici ve všech dobrých kuchařských obchodech.

Když je horní část plná kávy, odstavte ji z ohně.

Podstavec se po použití i po použití zahřeje.

Abyste zabránili rozlití, ujistěte se, že je povrch stabilní.

Před demontáží kvůli čištění se vždy ujistěte, že je hrnec espressa vychladlý.

Nedotýkejte se horkých povrchů - použijte rukojeť a knoflík.

Základna se velmi zahřeje. Postavte jej na žáruvzdorný povrch během i po použití.

Používejte správný zdroj tepla podle pokynů k použití.

Nenechávejte hrnec na espresso na horkém sporáku bez vody v základní části.

Neodšroubujte nádobu na espresso, dokud zcela nevychladne.

Nalijte kávu pomalu z konvice na espresso.

Pokud hrnec na espresso používáte v blízkosti dětí, buďte zvlášť opatrní.

Spodní část nádoby na espresso a filtr jsou vhodné do myčky. Horní část

by se mělo umýt pouze ručně.

**JAK POUŽÍVAT SVŮJ IBILI ESPRESSO HRNEC**

1. Před prvním použitím důkladně opláchněte teplou mýdlovou vodou.

2. Odšroubujte horní část základny.

3. Naplňte podstavec čerstvou vodou těsně pod úroveň únikového ventilu mosazné páry.

4. Přidejte mletou kávu podle vašeho výběru do vnitřního filtru a naplňte ji nahoru.

5. Vložte filtr do spodní části a horní část pevně přišroubujte.

6. Zahřejte na mírném ohni. Voda stoupne a profiltruje se přes kávu a naplní vodu horní část konvice na kávu.

7. Během této doby prosakování neotvírejte víko, protože by mohla horká káva bublat ven a potenciálně opaření.

8. Když káva prosakuje a horní část je plná, vyjměte ji z

zdroj tepla okamžitě.

**TYTO POKYNY SI PROSÍM ZACHOVEJTE PRO BUDOUCÍ REFERENCI.**