
# Korkmaz

Části spotřebiče:

1. Víko tlakového hrnce
2. Operativní ventil
3. Víko
4. Bezpečnostní odvzdušnění
5. Zamykací očko
6. Bezpečnostní ventil
7. Tepelná ochrana
8. Rukojeť
9. Nerezové tělo hrnce
10. Silikonový bezpečnostní



Před použitím výrobku si **PROSÍM PEČLIVĚ PROČTĚTE PŘILOŽENÝ NÁVOD** a seznamte se s instrukcemi pro správné použití výrobku. Vždy postupujte v souladu s bezpečnostními pokyny! Výrobek je navržen výhradně pro domácí použití. Nevhodné použití výrobku jinak než v souladu s pokyny pro použití může mít za následek zranění uživatele či poškození majetku a výrobce ani dovozce nenesou v těchto případech žádnou zodpovědnost.

**VAROVÁNÍ!**

* Nikdy nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než-li výhradně k vaření jídla.
* Spotřebič nesmí používat děti, či osoby se změněným tělesným, smyslovým či psychickým stavem, či osoby bez patřičných znalostí a zkušeností, pokud nejsou pod dohledem a nebyly proškoleny.
* Děti si nesmějí se spotřebičem hrát ani v případě, že jsou pod dohledem.
* Spotřebič není konstruován pro použití s externím časoměřičem či systémem dálkového ovládání.

**Před každým použitím**

**Zkontrolujte operativní a bezpečnostní ventil, před každým použitím.**

**Plnění**

Naplňte tlakový hrnec maximálně do 1/2 kapacity jídlem, které má tendenci nabývat na objemu.


Naplňte tlakový hrnec maximálně do 2/3 kapacity s ostatním jídlem, které nenabývá na objemu při ohřevu. Minimálně však vždy zaplňte alespoň 1 dl.

**Nikdy nevařte v tlakovém hrnci bez vody.**

**Zavírání**

**Ujistěte se, že postupujete podle následujících kroků, při zavírání víka tlakového hrnce:**

Otočte rukojeť víka do pozice „open“, nasaďte víko na tělo hrnce ze strany. Ujistěte se, že víko je v zasunuté pozici. Otočte víko do pozice „closed“ a zkontrolujte, že víko pevně doléhá na horní část hrnce. Správná pozice rukojeti po zavření je horizontální. (viz obrázek)



**Vaření**

**Vždy vyberte adekvátní vzdálenost a sílu ohřevu, během vaření.**

**Varování!** Operativní ventil na rukojeti musí být ve vertikální pozici. Po 2 až 5ti minutách (závisí na typu náplně hrnce), tlak vzrůstá v hrnci. Pára začne unikat z operativního ventilu, za pronikavého pískání.


V momentě, kdy operativní ventil na rukojeti musí být v horizontální pozici a redukuje únik páry, dokud jen malé množství páry neuniká z ventilu za slabého pískání. Vypněte ohřev v předstihu, než vyprší požadovaný čas. Díky 3-vrstvé technologii dna, je tepelná energie akumulovaná v hrnci, přesměrována do těla hrnce i po vypnutí ohřevu.

**Otevření**

**Upusťte tlak z vnitřní části hrnce postupně před otevřením tlakového hrnce.**

Tlačte rukojeť operativního ventilu dolů k víku za použití ochranných rukavic – pára začne unikat z ventilu. Potom táhněte rukojeť nahoru do vertikální polohy a počkejte, dokud všechna pára neunikne. Poté je tlakový hrnec připraven k otevření.

Otočte rukojeť víka přes, do pozice „open“, sejměte víko z hrnce. (viz obrázek)



**Buďte opatrní, když upouštíte tlak a otevíráte tlakový hrnec. NIKDY nevyvíjejte na hrnec tlak a neotevírejte víko silou.**

**Údržba a uskladnění**

Omyjte tlakový hrnec a vysušte po každém použití. Nikdy nepoužívejte agresivní čistící prostředky, chemikálie či ostré předměty k čištění. Pokud jsou nečistoty zaschlé, nechte je přes noc odmočit ve vodě.

Tělo hrnce je možno umýt v myčce. Víko s ventily však není možno umýt v myčce!

**Vždy uskladňujte tlakový hrnec otevřený!**

**V PŘÍPADĚ JAKÝCHKOLIV NEJASNOSTÍ A POCHYBNOSTÍ SE OBRAŤTE NA DOVOZCE S PŘÍSLUŠNÝM DOTAZEM!**